|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.0 |  |  |  |  | @ 20×４ |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | @ 20×４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  2  3  4  5  6  7 | 道  路 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 水路 |  |  |  |
|  |  | +  +  +  +  + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | +  +  +  +  + |  |  | @ 15×6 |
|  |  |  |  | +  +  +  +  + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +  +  +  +  + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +  +  +  +  + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +  +  +  +  + |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式２－４　　　　　　　　　　表土扱い整地工出来形管理表

請負会社名

測　定　者

　　　　　 1　　 　2　　 　3　　 　4 5 6 7 8 　 9 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (－) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕区番号 |  | | | | | 最高田面高 |  |  | 出来形標高との差 |  |
| Ｂ・Ｍ |  | | | | | 最低田面高 |  |  |  |
| 目標標高 |  |  | 高差 |  | | 道路側田面高 |  |  | 高差 |  |
| 平均出来形標高 |  |  | 水路側田面高 |  |  |
| 許容範囲 | 上 限 | |  | |  | 平均表土厚 |  |  |  | |
| 下 限 | |  | |  |  |  |

　注　1.　図表には施工後の区画、形状を明示する。

　　　2.　測定基準は33点／ha（20×15ｍ）を標準とするが、山間部の様に田差の大きい場合は必要に応じ変更してもよい。

　　　3.　平均表土厚は、算術平均値とする。