日頃の確認が事故を防ぎます！！

**重油流出事故未然防止チェックリスト**

**１　危機管理**

[ ] **消防法の指定数量未満であっても、一定数量の危険物を貯蔵する場合には、消防署へ**

**の届出が必要であることを把握しているか？**

[ ] **賠償責任保険への加入は済んでいるか？**

[ ] **重油流出事故は環境汚染に繋がるばかりでなく、その回収が大変困難で生態系へ大きな**

**影響を及ぼすことを理解しているか？**

[ ] **重油流出事故は多額の処理費用がかかり、農業経営に大きな影響を与えることを理解し**

**ているか？**

[ ] **重油流出事故発生時の緊急連絡先や応急処置等は把握しているか？**

**２　タンク及び配管**

[ ] **地震、台風、増水時に転倒しないよう、タンクは固定しているか？**

[ ] **防油堤を設置しているか？**

[ ] **使用前、使用後は必ずバルブ（元栓）が閉まっていることを確認しているか？**

[ ] **油の漏えいにより、入庫量と出庫量にズレが生じていないか？**

[ ] **腐食・老朽箇所を点検・修理しているか？**

[ ] **配管、配管接合部及び防護壁の劣化、ひび割れ及び油の漏えい痕はないか？**

[ ] **給油ホースが劣化していないか？また、交換を行っているか？**

[ ] **暖房機を使用しない期間は、タンクの開閉栓を確実に閉めているか？**

[ ] **防油堤内部に貯まった雨水は、定期的に点検し排水しているか？**

[ ] **地下配管がある場合、どこを通しているか把握しており、地上配管への切り替えについ**

**ても検討を行っているか？**

[ ] **耕起作業等で配管部分を損傷しないように十分注意しているか？**

**３　遊休タンク**

[ ] **使用を中止したタンクからは、必ず重油を抜き取っているか？**

[ ] **重油の処理は、県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託による処分等、適切**

**に行っているか？**

[ ] **タンクを撤去する際は、残油の確認・処理を必ず行っているか？**

[ ] **タンク等の撤去は、必要に応じて、専門の業者に依頼しているか？**

[ ] **所有者がおらず、放置されたままのタンクが近隣に存在していないか？**

**　　　　[ある場合は、市役所（町役場）、ＪＡ、振興局等へ連絡ください。]**

ダウンロードはこちら

長崎県農林部農産園芸課